Зарегистрировано в Минюсте России 25 декабря 2019 г. N 56981

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 декабря 2019 г. N 20

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВИЛ И НОРМ

САНПИН 2.1.7.3550-19 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ"

В соответствии с [пунктом 1 статьи 39](consultantplus://offline/ref=BA84FA05BC268AC6B46467667433B4A88FA9C1524B96E406317FDE53D2E123B14DE69779CFAD97BAAFABADE4F938DA89B4513F9CD3eDxCE) Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1, (ч. I), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21; N 1 (ч. I), ст. 29; N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070; 2008, N 29 (ч. I), ст. 3418; N 30 (ч. II), ст. 3616; 2009, N 1, ст. 17; 2010, N 40, ст. 4969; 2011, N 1, ст. 6; N 30 (ч. I), ст. 4563, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4596; N 50, ст. 7359; 2012, N 24, ст. 3069; N 26, ст. 3446; 2013, N 27, ст. 3477; N 30 (ч. I), ст. 4079; N 48, ст. 6165; 2014, N 26 (ч. I), ст. 3366, ст. 3377; 2015, N 1 (ч. I), ст. 11; N 27, ст. 3951, N 29 (ч. I), ст. 4339; N 29 (ч. I), ст. 4359; N 48 (ч. I), ст. 6724; 2016, N 27 (ч. I), ст. 4160; N 27 (ч. II), ст. 4238; 2017, N 27, ст. 3932; N 27, ст. 3938; N 31 (ч. I), ст. 4765; N 31 (ч. I), ст. 4770; 2018, N 17, ст. 2430; N 18, ст. 2571; N 30, ст. 4543; N 32 (ч. II), ст. 5135; 2019, N 30, ст. 4134) и [постановлением](consultantplus://offline/ref=BA84FA05BC268AC6B46467667433B4A889AFC6534E9AB90C3926D251D5EE7CA64AAF9B7BCCA49FEEF5BBA9ADAE34C688AF4F3882D3DC93e7x5E) Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2004, N 8, ст. 663; N 47, ст. 4666; 2005, N 39, ст. 3953) постановляю:

1. Утвердить санитарно-эпидемиологические правила и нормы [СанПиН 2.1.7.3550-19](#P37) "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований" (приложение).

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы [СанПиН 2.1.7.3550-19](#P37) "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований" вступают в силу с 01.01.2020, за исключением требований [главы V](#P166), которые вступают в силу с 01.03.2020.

3. Установить срок действия санитарно-эпидемиологических правил и норм [СанПиН 2.1.7.3550-19](#P37) "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований" до 01.01.2021.

А.Ю.ПОПОВА

Приложение

Утверждены

постановлением Главного

государственного санитарного врача

Российской Федерации

от 05.12.2019 N 20

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы

СанПиН 2.1.7.3550-19

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормы (далее - Санитарные правила) устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований, накоплению, сбору, транспортированию отходов производства и потребления (далее - отходы), состоящих из твердых коммунальных отходов <1> (далее - ТКО), в том числе крупногабаритных отходов <2> (далее - КГО), и жидких бытовых отходов <3> (далее - ЖБО).

--------------------------------

<1> [Статья 1](consultantplus://offline/ref=BA84FA05BC268AC6B46467667433B4A88FAEC8544994E406317FDE53D2E123B14DE6977AC9A297BAAFABADE4F938DA89B4513F9CD3eDxCE) Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 26, ст. 3009; 2019, N 30, ст. 4412) (далее - Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ).

<2> [Постановление](consultantplus://offline/ref=BA84FA05BC268AC6B46467667433B4A88FABC25B4098E406317FDE53D2E123B14DE6977ACCA59CEFF6E4ACB8BF6CC98BB0513D99CFDE9177eFx5E) Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 N 1156 "Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 N 641" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 47, ст. 6640; 2018, N 52, ст. 8297) (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 N 1156).

<3> [Постановление](consultantplus://offline/ref=BA84FA05BC268AC6B46467667433B4A88FAAC0554096E406317FDE53D2E123B14DE6977FC7F1CDAAABE2FAE8E539C197B34F3Fe9xCE) Правительства Российской Федерации от 10.02.1997 N 155 "Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу жидких бытовых отходов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 7, ст. 862; 2018, N 28, ст. 4228) (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.1997 N 155).

1.2. Соблюдение Санитарных правил является обязательным для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, деятельность которых связана с содержанием, обслуживанием территорий муниципальных образований, а также с обращением <4> отходов на территориях муниципальных образований (далее - хозяйствующие субъекты).

--------------------------------

<4> [Статья 1](consultantplus://offline/ref=BA84FA05BC268AC6B46467667433B4A88FAEC8544994E406317FDE53D2E123B14DE6977AC8AD97BAAFABADE4F938DA89B4513F9CD3eDxCE) Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ.

III. ОБРАЩЕНИЕ С ЖБО

3.1. В населенных пунктах при отсутствии централизованной системы водоотведения для отдельных зданий и (или) групп зданий допускается отведение ЖБО в локальные очистные сооружения и (или) биологические очистные станции, либо организация накопления ЖБО в подземные водонепроницаемые сооружения (далее - выгребы <18>) с их последующим транспортированием транспортным средством в централизованные системы водоотведения или иные сооружения, предназначенные для приема или очистки сточных вод.

--------------------------------

<18> [Пункт 3.7](consultantplus://offline/ref=BA84FA05BC268AC6B46467667433B4A888AEC6544B9AB90C3926D251D5EE7CA64AAF9B7BCCA19CEEF5BBA9ADAE34C688AF4F3882D3DC93e7x5E) Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" (зарегистрировано Минюстом России 15.10.2003, регистрационный N 5176) (далее - Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда от 27.09.2003 N 170).

3.2. Хозяйствующие субъекты должны обеспечивать ремонт, содержание и эксплуатацию объектов накопления ЖБО, в том числе вывоз ЖБО.

3.3. Выгреб для канализационных стоков должен быть глубиной не более 3 м и оборудован люком с крышкой. Крышка люка выгреба должна быть закрыта и защищена от доступа посторонних лиц. Объем выгребов определяется с учетом количества образующихся сточных вод.

3.4. Расстояние от выгребов до жилых домов, территорий дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, детских и спортивных площадок, мест массового отдыха населения, организаций общественного питания, медицинских организаций, объектов социального обслуживания должно составлять не менее 20 м.

3.5. Собираемые и накапливаемые в водонепроницаемых емкостях ЖБО посредством транспортных средств, специально оборудованных для вакуумного забора, слива и транспортирования ЖБО, должны транспортироваться и размещаться на объектах, предназначенных для приема или очистки сточных вод, с учетом требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения <19> и водоснабжения и водоотведения <20>.

--------------------------------

<19> Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=BA84FA05BC268AC6B46467667433B4A88FA9C1524B96E406317FDE53D2E123B14DE69779C8A197BAAFABADE4F938DA89B4513F9CD3eDxCE) от 30.03.1999 N 52-ФЗ.

<20> Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=BA84FA05BC268AC6B46467667433B4A88FAEC8524D96E406317FDE53D2E123B15FE6CF76CEA482EEFBF1FAE9F9e3x9E) от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст. 7358; 2018, N 53 (ч. I), ст. 8406).

Не допускается вывоз ЖБО в места, не предназначенные для слива отходов.

3.6. Выгребы для накопления ЖБО в районах, не обеспеченных централизованной канализацией, устанавливаются в виде помойниц <21> и дворовых уборных <22>.

--------------------------------

<21> [Пункты 3.7.8](consultantplus://offline/ref=BA84FA05BC268AC6B46467667433B4A888AEC6544B9AB90C3926D251D5EE7CA64AAF9B7BCCA19EEEF5BBA9ADAE34C688AF4F3882D3DC93e7x5E), [3.7.9](consultantplus://offline/ref=BA84FA05BC268AC6B46467667433B4A888AEC6544B9AB90C3926D251D5EE7CA64AAF9B7BCCA19EEDF5BBA9ADAE34C688AF4F3882D3DC93e7x5E), [3.7.11](consultantplus://offline/ref=BA84FA05BC268AC6B46467667433B4A888AEC6544B9AB90C3926D251D5EE7CA64AAF9B7BCCA19EE8F5BBA9ADAE34C688AF4F3882D3DC93e7x5E), [3.7.12](consultantplus://offline/ref=BA84FA05BC268AC6B46467667433B4A888AEC6544B9AB90C3926D251D5EE7CA64AAF9B7BCCA19EE9F5BBA9ADAE34C688AF4F3882D3DC93e7x5E) Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда 27.09.2003 N 170.

<22> [Пункты 3.7.8](consultantplus://offline/ref=BA84FA05BC268AC6B46467667433B4A888AEC6544B9AB90C3926D251D5EE7CA64AAF9B7BCCA19EEEF5BBA9ADAE34C688AF4F3882D3DC93e7x5E), [3.7.10](consultantplus://offline/ref=BA84FA05BC268AC6B46467667433B4A888AEC6544B9AB90C3926D251D5EE7CA64AAF9B7BCCA19EEAF5BBA9ADAE34C688AF4F3882D3DC93e7x5E), [3.7.12](consultantplus://offline/ref=BA84FA05BC268AC6B46467667433B4A888AEC6544B9AB90C3926D251D5EE7CA64AAF9B7BCCA19EE9F5BBA9ADAE34C688AF4F3882D3DC93e7x5E), [3.7.20](consultantplus://offline/ref=BA84FA05BC268AC6B46467667433B4A888AEC6544B9AB90C3926D251D5EE7CA64AAF9B7BCCA198EEF5BBA9ADAE34C688AF4F3882D3DC93e7x5E) Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда от 27.09.2003 N 170.

Помойницы должны иметь подземную водонепроницаемую емкостную часть глубиной не более 3 м и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. В целях очистки решетки передняя стенка помойницы должна быть съемной или открывающейся.

Дворовые уборные должны иметь надземную водонепроницаемую часть и водонепроницаемый выгреб, выполненный из водонепроницаемых материалов, глубиной не более 3 м. При наличии нескольких дворовых уборных выгреб допускается объединять. Дворовые уборные и выгребы должны быть удалены от детских и спортивных площадок, территорий дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и мест массового отдыха населения. Расстояние от них до дворовых уборных и помойниц должно составлять не менее 20 м и не более 100 м. Расстояние от дворовых уборных и помойниц до жилых домов в районах, не обеспеченных централизованной канализацией, должно составлять не менее 10 м.

3.7. Не допускается наполнение выгреба выше, чем 0,35 м от поверхности земли. Выгреб следует очищать не реже 1 раза в 6 месяцев.

3.8. В условиях отсутствия централизованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев, родников, предназначенных для общественного пользования, на расстояние не менее 50 м.

3.9. Наземная часть помойниц и дворовых уборных должна быть непроницаемой для грызунов и насекомых. Хозяйствующие субъекты обязаны обеспечить проведение дезинфекции дворовых уборных и выгребов. Дезинфекция дворовых уборных и выгребов осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами [СП 3.5.1378-03](consultantplus://offline/ref=BA84FA05BC268AC6B46467667433B4A888A9C0524E9AB90C3926D251D5EE7CA64AAF9B7BCCA59DEAF5BBA9ADAE34C688AF4F3882D3DC93e7x5E) "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности".

3.10. Общественные туалеты должны быть обеспечены централизованной канализацией и водоснабжением, теплоснабжением, вентиляцией. В населенных пунктах, в которых отсутствует централизованная система канализации, общественные туалеты должны иметь подводку воды со спуском на локальные очистные сооружения или в водонепроницаемый выгреб с последующим вывозом сточной воды специальным транспортом в централизованную систему канализации.

3.11. Общественные туалеты должны быть удалены от детских и спортивных площадок, территорий дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и мест массового отдыха населения на расстояние не менее 20 м.

3.12. Установка мобильных туалетных кабин в передвижных автофургонах допускается только в местах, в которых возможно их присоединение к сетям водоснабжения и канализации.